**3–х стенные юрты** диаметром 4 м

S =12,56 м2 объем в упакованном виде от 1,2 до 2,2 м3

высота стены 1,7 м в зависимости от количества слоев утеплителя

высота в середине -2,5 - 2,6 м.

**Ознакомьтесь, пожалуйста, с преимуществами наших юрт:**

мы стремимся, что бы наши юрты служили нашим клиентам долго и надежно, по этому мы стараемся придерживаться традиционной технологии и не упрощать конструкцию каркаса, что бы не ослабить его.

***Преимущество № 1.*** Очень важно, что бы у юрты диаметром 4 м на крыше было достаточное количество уней (стропил), в наших юртах их 40 шт, такое количество не позволяет утеплителю проваливаться между стропилами и он надежно укладывается на крыше даже без внутреннего чехла.

(Рекомендация: сравните количество стропил.)

***Преимущество № 2.*** Так как у наших юрт много стропил, то и перекрестий стен-решеток больше, и они располагаются чаще. (В наших юртах перекрестий 36). Это придает юртам прочность.

(Рекомендация: сравните количество перекрестий).

***Преимущество № 3.*** Важно, что бы стены – решетки были сделаны из правильно гнутых реек, это придает стенам упругость, а юрте устойчивость. Гнуть рейки – это не простая технология, не все ею владеют и это трудоемкая работа, требующая приличных временных и трудовых затрат, по этому не все производители гнут рейки. Гнутые рейки придают юрте устойчивость и сопротивляемость воздействию сильных ветров.

(Рекомендация: уточните рейки стен гнутые или прямые).

***Преимущество № 4.*** Для утепления юрты мы предлагаем в первую очередь утеплитель из натурального войлока, сделанного из хорошо промытой овечьей шерсти. Нет, мы можем Вам предложить и искусственные утеплители (пушистый файбер, плотный искусственный войлок и др.), но настоящий войлочный утеплитель все еще является лидером среди утеплителей, так как является практичным, лучше всего удерживающим тепло зимой и защищающим от перегрева летом, дышащим, быстро высыхающим при проветривании, дает не значительный запах шерсти, который является безопасным и даже полезным, и что очень важно – войлок не горючий материал, он сразу не загорается, а долго тлеет и не выделяет отравляющих газов. Если юрта хорошо проветривается (то есть вентиляция достаточная), в войлоке не заводятся насекомые и он может служить долгие годы.

**Но почему тогда другие производители настоятельно рекомендуют искусственный утеплитель?** Причина простая - изготовление войлочного утеплителя – это долго и не просто. Его надо заказать на фабрике, дождаться поступления, раскроить, а потом нужно сшить вручную, что тоже является трудоемкой, тяжелой и кропотливой работой и для этого нужно достаточно большое помещение. Проще купить файбер в рулонах на фабрике и переслать его прямо в рулонах Заказчику (это конечно удешевляет себестоимость).

**Базовая комплектация**

в комплектацию входит:

 - каркас не окрашенный (натуральное дерево – эко вариант) – 60 000 рублей

 - чехол наружный белого (или иного цвета) из плотной синтетической тентовой ткани с водоотталкивающей пропиткой оксфорд 600 PU1000 – 16 000 рублей

 - чехол из плотного белого брезента - ------ рублей

 **- чехол из силиконизированной ткани - 30 000 рублей**

 - войлок серого цвета толщиной 5-6 мм – 22 000 рублей,

 - войлок серого цвета толщиной 8-9 мм – 27 500 рублей,

 - войлок серого цвета толщиной 10 - 11 мм – 35 000 рублей,

 - материал файбер плотностью 500 г/м2 толщиной 3,5 - 4 см – 14 000 рублей

 - при увеличении высоты стены до 2 м, наценка составит - 5 000 рублей

 - при увеличении высоты конька (уклона, если это Вам нужно) на цену базовой комплектации наценка составит - 4 000 рублей

Примечание: ***войлок из хорошо промытой овечьей шерсти***

 - комплект веревок и ремней – 3 000 рублей

**Дополнительные опции:**

 - дополнительная - гидро-ветро защита из дышащей не промокаемой мембраны только на крышу с припуском на стены 20 см укладывается на утеплитель под наружный чехол – 8 000 рублей

 - дополнительная гидро-ветро защита из дышащей не промокаемой мембраны только на стену, укладывается на утеплитель под наружный чехол – 7 000 рублей;

 - дополнительная гидро-ветро защита из плащевой ткани (дополнительный чехол) – 13 000 рублей

 - внутренний чехол из бязи молочно-белого или белого цвета (100% хлопок) – 12 000 рублей;

или

 - укрытие каркаса сшитое из спанлайта (плотностью 100 г/м2) – 9 000 рублей;

 - в качестве внутреннего чехла материал спанбонд метражем (не сшитый), шириной 3,2 м плотностью 60 г/м2 – 5 000 рублей;

 - клапан тооно (верхнего круга) из оксфорда с войлоком внутри – 5 500 рублей

 - клапан тооно (верхнего круга) из брюза с войлоком внутри – 6 800 рублей

 - покраска деталей каркаса на 1 раз кроме решетчатых стен – 3 500 рублей;

 - покраска деталей каркаса на 2 раза кроме решетчатых стен и двери – 6 000 рублей;

 - покраска только дверного блока на 2 раза атмосферостойким лаком – 5 000 рублей;

 - покраска только дверного блока на 2 раза морилкой, или эмалью + атмосферостойкий лак – 7 000 рублей;

 - орнамент на чехле – от 5 000 рублей

 - орнамент на деталях каркаса, кроме решетчатых стен + на двери с двух сторон – 10 000 рублей;

 - орнамент на двери, 1 сторона – 3 000 рублей, обе стороны – 6 000 рублей;

 - обработка только стен – решеток биоантисептиком» – 900 рублей;

 - обработка остальных деталей каркаса не включая стены биоантисептиком – 1 500 рублей;

 - дополнительный слой войлока толщиной 8-9 мм – 27 500 рублей

 - дополнительный слой файбера – 14 000 рублей

 - дефлектор (вытяжка) – 4 000 рублей

 - форточка (рама) на тооно (верхнем круге) – 2 000 рублей

 - жестяная разделка для вывода печной трубы одинарная – 700 рублей

 - жестяная разделка для вывода печной трубы двойная с минватой внутри – 1 800 рублей

 - застекление тооно сотовым поликарбонатом толщиной 3-4 мм, с жестяными накладками на лучах – 3 500 рублей

 - застекление тооно монолитным поликарбонатом толщиной 2 мм с жестяными накладками на лучах – 8 000 рублей

 - окно накладное (рама без стекла, но под застекление) на боковую стенку из 3 –х секций размером 40 х 60 каждая секция – 6 000 рублей

 - витражная закругленная оконная рама (без стекла) длиной 3,9 м – 15 000 рублей

  - упаковка – 2 500 рублей

**Итого**, в комплектации, выделенной красным цветом без утеплителя **с двойным чехлом из оксфорда 600 D PU 1000**:

60 000 + 16 000 + 27 500 + 14 000 + 3 000 + 13 000 + 12 000 + 5 000 + 6 000 + 900 + 1 500 + 14 000 + 2 000 + 1 800 + 8 000 + 2 500 = **187 200 рублей**

Иные дополнительные опции на Ваше усмотрение.

Стоимость постамента, перевозки и монтажа не входит в указанную стоимость.

Перевозка до Иркутска составит ориентировочно 3 000 – 4 000 рублей.

Стоимость монтажа 12 000 рублей.

**Срок изготовления** **по договоренности** - исходя из количества юрт, срочности потребности клиента и загруженности производства на момент оформления заказа.

Мы являемся производителями и поэтому предлагаем Вам гарантию меньшей цены!

То есть, если Вы найдете цену дешевле, то мы гарантируем меньшую цену на юрты таких же размеров, такого же оформления, такого же качества используемых материалов и при такой же комплектации.

**СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:**

**ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ МЫ МОЖЕМ ИЗГОТОВИТЬ ЮРТЫ ЛЮБЫХ НЕ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ ПО ДИАМЕТРУ И ВЫСОТЕ СТЕНЫ, например, 3-х стенные юрты со стеной высотой 2 м и тд. и т.п.**