**Прайс от best-yurt.ru Юрта 6-и стенная диаметром 7 м**

**на 5 - 6 кроватей**

|  |  |
| --- | --- |
| S = 38,46 м2  высота стены **1,7 м**  высота в середине - 3,2-3,4 м  вес (примерный) – 550 кг | объем в упакованном виде от 3,5 – 4,5 м3  самая длинная деталь длиной 2,85 м (баган-стойка, уня-стропила)  самая широкая –1,6 м (тооно - верхний круг-купол) |

**Базовая комплектация:**

в эту комплектацию входит:

- каркас классический с раздвижными стенами без покраски (натуральное дерево – эко вариант) - 140 000 рублей

**- каркас с нераздвижными модульными стенами с прямыми вертикальными стойками не окрашенный (натуральное дерево – эко вариант) - 155 000 рублей**

- каркас с нераздвижными модульными стенами с закругленными в верхней части вертикальными стойками не окрашенный (натуральное дерево – эко вариант) - 170 000 рублей

- чехол наружный белого (или иного) цвета из плотной синтетической тентовой ткани с водоотталкивающей пропиткой оксфорд 600 PU1000 (срок службы 3-4 года) - 39 000 рублей

- чехол из плотного белого брезента - 48 000 рублей

- чехол из особо прочной силиконизированной ткани (**срок службы 8-10 лет, хорошо моется, не выгорает от солнца и не теряет своего цвета, морозостойкий**) – 60 000 рублей

- утеплитель из натурального войлока толщиной 6 мм – 42 000 рублей

- утеплитель из натурального войлока толщиной 8-9 мм –63 000 рублей

- утеплитель из натурального войлока серого цвета толщиной 10-11 мм стоит – 70 000 рублей

- утеплитель из файбера толщиной 5 см – 40 000 рублей

- комплект веревок – 5 500 рублей

- наценка на увеличение высоты стены до 2 м – 15 000 рублей

- наценка на увеличение высоты купола – 15 000 рублей

**Дополнительные опции:**

- дополнительная - гидро-ветро защита из плащевой ткани (или паропроницаемой гидро-ветро защитного трехслойного мембранного полотна) только на крышу с припуском на стену, укладывается на утеплитель под наружный чехол (чтобы пар удалялся из утеплителя на крыше и не возвращался обратно, а оставаясь на поверхности мембраны испарялся, выветривался или собираясь в капли, скатывался по стенам)– 20 000 рублей

- дополнительная гидро-ветро защита из плащевой ткани (или паропроницаемой гидро-ветро защитной мембраны) только на стену, укладывается на утеплитель под наружный чехол – 13 000 рублей;

- дополнительная - гидро-ветро защита на крышу и на стену укладывается на утеплитель под наружный чехол – 29 000 рублей;

- укрытие крыши и стен каркаса из бязи молочно - белого цвета (**чтобы войлок изнутри не было видно**) – 26 000 рублей;

- укрытие каркаса сшитое из спанлайта (полотно белого цвета, плотностью 100 г/м2) – 17 000 рублей;

- укрытие каркаса из материала спанбонд (**метражем, не сшитый**), шириной 3,2 м – 7 000 рублей;

- клапан тооно (верхнего круга) из оксфорда или брезента с войлоком внутри – 8 300 рублей

- клапан тооно (верхнего круга) из брюза с войлоком внутри – 12 700 рублей

- покраска на 1 раз деталей каркаса кроме решетчатых стен морилкой под цвет любого дерева или эмалью любого цвета – 12 000 рублей;

- покраска на 2 раза деталей каркаса кроме решетчатых стен и двери– 18 000 рублей;

- покраска только двери на 1 раз морилкой, или эмалью, или атмосферостойкий лак – 2 500 рублей;

- покраска только двери на 2 раза морилкой или эмалью + атмосферостойкий лак на 2 слоя – 8 000 рублей;

- покраска только двери на 2 раза атмосферостойким лаком на 2 слоя – 5 000 рублей;

- обработка остальных деталей каркаса не включая стены и двери биоантисептиком – 10 000 рублей;

- обработка только стен – решеток биосептиком» – 5 000 рублей;

- орнамент на двери, 1 сторона – 3 000 рублей, обе стороны – 6 000 рублей;

- орнамент на деталях каркаса, кроме решетчатых стен и двери – 18 000 рублей;

- орнамент на чехле – от 19 000 «меандр» рублей;

- разделка под трубу одинарная – 900 рублей

- разделка для вывода печной трубы двойная и утеплителем внутри – 4 500 рублей

- форточка – зонт по центру тооно из монолитного поликарбоната - 6 500 рублей

- форточка (рама без стекла) на тооно (верхнем круге) с регулируемыми шарнирами - 4 500 рублей

- дефлектор для вентиляции - 4 500 рублей

- поликарбонат сотовый 3 мм толщиной для застекления секций тооно с жестяными накладками – 6 000 рублей

- поликарбонат сотовый 4 мм толщиной для застекления 7-и секций тооно с жестяными накладками – 9 000 рублей

- поликарбонат монолитный 2 мм толщиной для застекления 7-и секций тооно с жестяными накладками – 18 000 рублей

- замена стены-решетки закругленной оконной рамой, каждый метр –  4 000 рублей

- дополнительный слой войлока 8-9 мм – 63 000 рублей

- дополнительный слой файбера – 40 000 рублей

- дополнительный оконный проем (до 1,5 м) – 9 000 рублей не крашенный

- упаковка (картон, мешки, шпагат) – 6 000 рублей

**Итого, в комплектации, выделенной красным шрифтом:**

**Вариант 1:** **практичный вариант** с утеплителем из файбера в 1 слой:

140 000 + 60 000 + 40 000 + 5 500 + 15 000 + 20 000 + 26 000 + 8 000 + 4 500 + 4 500 + 18 000 + 6 000 = 347 500 рублей

**С утеплителем из файбера в 2 слоя:**

347 500 + 40 000 = 387 500 рублей

Иные дополнительные опции на Ваше усмотрение.

Стоимость постамента, перевозки и монтажа не входит в указанную стоимость.

Срок изготовления зависит от загруженности производства на момент оформления заказа, ориентировочно 4-16 недель со дня внесения предоплаты.

Мы являемся производителями и поэтому предлагаем Вам гарантию меньшей цены!

То есть, если Вы найдете цену дешевле, то мы гарантируем меньшую цену на юрты таких же размеров, такого же оформления, такого же качества используемых материалов и при такой же комплектации.